










附件
福建省燃气安全管理办法

（征求意见稿）
第一章  总则

第一条  为加强我省住建领域燃气安全管理，保障公民生命财产安全和社会公共安全，根据《安全生产法》《城镇燃气管理条例》《福建省燃气管理条例》等有关法律法规，制定本办法。
第二条  本省行政区域内住建领域燃气安全相关管理活动，适用本办法。
第三条  省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）负责指导和监督全省燃气安全管理工作。

设区市（含平潭综合实验区，以下不再列出）、县（市、区）燃气管理部门负责其行政区域内燃气安全管理工作，并可依法委托其所属的燃气管理机构开展行业安全生产检查等燃气安全管理日常工作。

第四条  燃气经营企业应当加强安全生产管理，全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度和安全生产岗位责任制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制定突发事故应急预案并定期组织演练，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
第五条  城镇燃气防范恐怖袭击的重点目标应严格按照《城镇燃气系统反恐怖防范要求》（GA1810-2022)落实反恐怖防范措施。

第二章  燃气经营许可管理

第六条  燃气管理部门应建立完善的燃气经营许可管理机制，严格准入条件，规范事中事后监管，对经营场所条件、燃气气源质量、用户服务及安全生产能力等达不到要求的燃气企业禁止进入或清出市场。
第七条  严格燃气经营许可审批，燃气经营许可证由设区市燃气管理部门核发，可在燃气经营许可证副本载明燃气厂站、供应站等信息，同时通过官方网站等渠道公布企业及其所属站点信息。县（市、区）燃气管理部门应当按安全生产属地管理原则加强行政区内的燃气厂站、供应站、管网设施及各类用户的安全生产监管。
第八条  管道燃气经营实行特许经营，管道燃气经营企业应当与设区市、县（市、区）燃气管理部门签订特许经营协议，并取得燃气经营许可证，在许可事项范围内从事经营活动。
第三章  燃气厂站安全管理

第九条  燃气经营企业应建立燃气经营服务全过程信息管理系统，完善风险管控和隐患排查双重预防机制，定期开展厂站管网设施、用户设施等安全隐患排查。
第十条  燃气厂站建设工程项目应当符合当地燃气发展规划，经依法审批后组织实施，不得擅自在厂站内增设建（构）筑物，不得擅自改动市政燃气设施。

第十一条  燃气厂站工程的勘察、设计、施工、监理等活动应当由具有相应资质的单位承担，并依法接受建设部门的工程质量安全监督，工程竣工后按照国家和本省有关规定组织竣工验收。

第十二条  燃气厂站内按不同功能进行分区管理，并设置相应的安全警示标识。站内燃气设施与站外建（构）筑物的防火间距应符合规范标准要求。设置在有爆炸危险环境的电气、仪表装置，应具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。
第十三条  燃气厂站内设备和管道应安装防止系统压力参数超过限值的自动切断和放散装置。调压装置应设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施。

压缩天然气、液化天然气和液化石油气装卸系统应设置防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。

可燃气体泄漏浓度可能达到爆炸下限20%的燃气设施区域内或建（构）筑物内，应设置固定式可燃气体浓度报警装置，探测器布置须全覆盖潜在泄漏释放源，点位设置具备冗余。
第十四条  燃气厂站内燃气储罐、槽车装卸装置、气化器、压缩机、烃泵、燃气阀门、调压设备、消防等设施设备应明确运行、维护周期，定期维护保养并做好相关记录。

燃气安全附件、仪器仪表应按国家相关规范开展日常运行维护，并依规实施定期检定（校准），到期或失效设备及时更换。

第十五条  燃气厂站定期开展危险源辨识和评估，站内压力管道、压力容器等特种设备应按照规定进行定期检验、评估，对于不能满足安全运行要求的实施更新改造。
第四章  燃气管道安全管理

第十六条  管道燃气经营企业应建立燃气管道基础信息档案，完善管线地理信息系统（GIS）和管道日常巡查制度。推广利用雪亮工程（AI鹰眼卫士）、公交车+AI摄像头、高空高清摄像头、管网移动哨兵、无人机巡线等数字化、智能化手段开展巡查巡检，有序应用管道远传切断装置，加装物联感知设备，将实时运行数据汇聚到属地政府的城市生命线监管平台。

第十七条  燃气管道建设工程的勘察、设计、施工、监理由具有相应资质的单位承担，并符合国家有关技术标准和规范。工程线路设计经过公路、公路用地或公路建筑控制区的，应结合当地公路管理机构要求，确定设计方案以及施工方式。工程线路设计跨越、穿越航道的，应当符合该航道发展规划技术等级对通航净高、净宽、埋设深度等航道通航条件的要求。压力管道应按照规定进行安装监督检验，工程竣工后按照国家和本省有关规定组织竣工验收。

建设单位应当将燃气输配管道工程施工图送审查机构审查。住宅小区燃气管网及用户燃气管道（中、低压）工程，可由各设区市住建部门结合当地监管要求，确定施工图审查方式。
第十八条  规模以上（工程投资额＞100万元）房屋市政工程配套的燃气设施建设工程或单独发包的燃气设施建设工程，应纳入房屋市政工程施工许可范围（含质量安全监督）。 规模以下（工程投资额≤100万元）的房屋市政工程配套的燃气设施建设工程或单独发包的燃气设施建设工程，建设单位须在房屋市政小散工程监管系统登记并组织专业人员或第三方机构开展质量安全巡查。

燃气设施建设工程经过、占用公路、公路用地或建筑控制区的，应依法向公路管理机构办理涉路施工许可；燃气设施建设工程跨越、穿越航道的，应当在工程可行性研究阶段就建设项目对航道通航条件的影响作出评价，并报送有审核权的交通运输主管部门或航道管理机构审核。涉及规划、用地审批、航道通航影响评价、涉路施工许可应批未批的，建设单位不得开工建设。

第十九条  新建、改造燃气管道应按国家有关规范同步安装金属示踪线或电子示踪器，并进行竣工测量、建档。
燃气管道投用前应按要求进行压力试验，合格后方可通气运行。停止运行或者报废的燃气管道应及时拆除或与运行中的燃气管道有效物理隔断。

第二十条  在中压及以上地下燃气管道安全保护范围内，不应有占压管道的建（构）筑物或者其他设施。

在安全保护范围内涉及第三方施工活动的，建设单位或者个人应当会同施工单位、作业者与管道燃气经营企业共同制定燃气管道保护方案。施工单位施工前应提前告知管道燃气经营企业。管道燃气经营企业应当按照燃气设施保护方案的约定履行监护职责，并在管道保护范围内的施工过程中全程现场旁站指导。因施工单位未通知管道燃气经营企业，擅自开工造成燃气管道破坏的，由施工单位承担相应责任。
第二十一条  燃气管道应设置清晰、明显、不易损毁的安全警示标志，定期进行检查，缺失或者损坏的应及时进行增补。直线管段位置标志间隔一般不大于100米。

地下燃气管道应当同时敷设由耐腐材料制作的安全警示带，在地面设置标识牌、转角桩等标志标识并注明产权单位、抢险报修电话等。
第二十二条  燃气管道日常巡查应按管道的压力等级、使用年限、材质、隐患情况、发生事故影响等分别制定巡查周期，具体巡查要求按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准》GB/T 51474-2025执行。在自然灾害、应急突发事件或极端天气等情况下，应适当增加巡查频率。

第二十三条  燃气压力管道应按照规定进行定期检验、评估，非压力管道按照有关规定开展评估。

对检验评估不能满足安全运行要求的，被违规占压及穿越密闭空间等“问题管网”实施更新改造，提升智能化管理水平。
第五章  燃气用户安全管理

第二十四条  瓶装燃气经营企业应当将用户信息管理纳入气瓶全流程管理信息平台，严格执行燃气用户设施定期安全检查制度、实名制购气制度，在用户首次购气或供气前核验用户身份信息，完成实名登记建档，签订供用气合同，明确双方安全责任和权利义务。严禁向未签订供用气合同、未实名登记的用户供气。

第二十五条  燃气经营企业首次向用户供气前，应当对其用气环境和燃气设施进行安全检查，重点对下列情况进行检查：

（一）燃气存放或者用气场所不符合安全用气条件的。

（二）燃气燃烧器具及其连接管、瓶装液化石油调压器等配件不符合安全用气条件的。

（三）使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未依法安装可燃气体报警装置或已经安装但不能正常工作的。
（四）商业用气场所未设置紧急切断装置的。
（五）法律、法规规定的其他情形。
第二十六条  燃气经营者应当定期对用户的用气场所、燃气设施、燃气燃烧器具及配件进行安全检查，建立检查记录。非居民用户每半年至少一次，居民用户每年至少一次。

瓶装燃气经营企业应严格执行瓶装液化石油气销售实名制，送气人员应随身佩带岗位从业证（牌）、配送服务通知单，在送气时规范开展随瓶安检，做好气瓶接装、泄漏检查等。

第二十七条  瓶装燃气经营企业应当将燃气配送信息纳入气瓶全流程管理信息平台，统一瓶装液化石油气订购渠道并向社会公开，订购渠道包含线上订气平台、统一客服热线等方式。统一企业费用收取渠道，规范建立经营业务台账。

送气从业人员、瓶装液化石油气储配站、充装站、供应站不得自行承接用气订单。不得擅自为非自有钢瓶充装燃气，不得销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气，不得销售充装单位擅自为非自有钢瓶充装的瓶装燃气，对送气服务人员全面实行合同用工制管理，对从事送气服务的人员及配送工具推行人车对应、固定配送范围，实现定位监管。

禁止瓶装液化石油气储配站、充装站、供应站向居民、工商业用户等提供自提购气服务。
第二十八条  燃气经营者检查发现燃气用气场所、燃气设施、燃气燃烧器具及配件等存在安全隐患，应当及时告知整改。用户拒不整改的，燃气经营者应当按照供用气合同的约定暂停供气。燃气经营者确认安全隐患消除后，应当在二十四小时内或者约定时间内恢复供气，并提前通知用户。
第二十九条  燃气经营企业应当通过多种形式宣传普及安全用气知识，强化燃气安全警示教育，增强用户的安全意识，提高燃气用户安全用气能力。

新建居民住宅使用管道燃气的，应当安装燃气泄漏切断装置。
既有居民住宅使用管道燃气的，燃气经营企业有计划、分步骤推动安装燃气泄漏切断装置。鼓励居民用户安装燃气泄漏报警装置。

第六章  燃气作业安全管理

第三十条  燃气经营企业应完善操作规程，定期对作业人员进行安全教育和技能培训。作业人员应持有相应的资格证书后方能进行实操作业。

第三十一条  燃气作业设备应定期进行检查、维护和保养，确保处于良好的工作状态。严禁在罐区内使用非防爆照明、电气设施、工具器具和电子器材。

第三十二条  强化液化石油气储罐压力容器检验期间的有限空间作业管理，检验区域与在用罐之间应设置物理隔离并切断联通管道，储罐内部介质应当排放、清理干净，内部气体应当置换、中和、消毒、清洗后，才能打开人孔和检查孔。进入有限空间前应当办理作业证，未进行气体检测不得作业。
第三十三条  燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业应建立分级审批制度，作业现场应设置明显的安全警示标志、配备相应的应急器材、安全救护等设施，作业人员应按规定穿戴防护用具，作业过程应有专人现场监督和指挥，确保作业安全有序进行。

第七章  燃气安全应急管理

第三十四条  燃气经营企业应落实全员安全生产责任制，按照《安全生产法》配备安全生产管理人员。企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并考核合格。
第三十五条  燃气经营企业应当制定本单位燃气生产安全事故应急预案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，并定期组织演练。

第三十六条  燃气经营企业应当建立完善事故隐患内部报告奖励机制，并将制度纳入安全教育培训。

第三十七条  燃气安全事故发生后，燃气经营企业应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案，组织抢险、抢修。燃气管理部门应会同消防、应急管理、市场监督管理等有关部门根据各自职责，立即采取处置措施，根据实际情况启动应急预案。
第八章  燃气安全监督管理

第三十八条  燃气管理部门应建立健全燃气安全监督检查制度，利用省住建厅安全工作平台采取“四不两直”进行隐患排查，发现燃气安全事故隐患的，及时督促燃气经营企业整改。对一般问题隐患的，责令限期整改；严重问题隐患的，约谈企业相关负责人；重大安全隐患的，应挂牌督办。

第三十九条  对中央安全生产督导组、国务院安委会、住房城乡建设部或省级检查责令当地督促停产的燃气经营企业、厂站，由县（市、区）、设区市、省级燃气管理部门逐级组织核查后，方可恢复生产。
第四十条  燃气管理部门应综合施策提升燃气本质安全水平，持续推进老旧燃气管道及设施等老化更新，推动液化石油气行业标准化专业化发展，引导餐饮等公共场所由使用瓶装液化石油气改用管道燃气，推进燃气安全城市生命线工程建设，加强燃气安全监管智能化建设。
第九章  附则

第四十一条  本办法由省住建厅负责解释。

第四十二条  本办法自2026年   月  日起施行，有效期5年。原《福建省城镇燃气安全管理办法》（闽建城〔2025〕1号）自本办法施行之日起废止。
福建省住房和城乡建设厅
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