附件2**：**

**《福建省通用安装工程预算定额》**

**（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）**

**勘误（四）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 页码 | 定额编号 | 内 容 | 误 |  正 |
|  《第四册 电气设备安装工程》 |
| p159 | 30409026 | 混凝土保护板300x150x30 | 0.0032 |  3.704 |
| p159 | 30409025 | 混凝土保护板300x250x30 | 0.0037 |  3.704 |
| p159 | 30409023、30409025 | 混凝土标桩100x100x1200 | 0.0040 |  0.040 |
| p159 | 30409023 | 页岩砖240x115x53 | 页岩砖240x115x53 |  标准砖240x115x53 |
| p159 | 30409023 | 页岩砖240x115x53 | 0.0008 |  8.0080 |
| p159 | 30409024 | 页岩砖240x115x53 | 0.0004 |  4.0040 |
| p159 | 30409023~30409026 | 中砂 | 0.0097、0.0036、0.0097、0.0036 | 0.097、0.036、0.097、0.036 |
| p161 | 30409042 | 人工费基价 | 36.29 |  3.63 |
| p217 | 30409307--30409309 |  | 30409307、30409308、30409309定额子目取消 |
|  《第十册 给排水、采暖、燃气工程》 |
| p108 | 31001442 | 人工费基价 | 32.98 |  28.14 |
| p518 |  | 表格标题 | 二、塑料管、复合管、铜管公称直径及公称外径对照表 | 二、塑料管、复合管、铜管公称直径及外径对照表 |
| p518 |  | 表格的表头（右边） | 公称直径 |  外径 |
|  《第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程》 |
| p109 | 31104328~31104337 | 计量单位 | 10个 |  个 |
| p109 | 31104328 | 离心玻璃棉板 铝箔 消耗量 | 0.0003 |  0.003 |
| p127 | 31104488、31104489 | 材料栏 | 木材、成材 |  防火板 |
| P128 | 31104500、31104501 | 项目名称 | 阻火圈安装、阻火包安装 | 防火圈安装、防火包安装 |
|  《第八册 工业管道工程》 |
| p572-573 | 30807132—30807142 |  袋装水泥42.5R  | 单位 t |  单位 kg |
| p572-573 | 30807132—30807142 |  机制砂  | 单位 m3 |  单位 kg |